|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **济源四中窗帘说明** | | | | |  |  |
| 序号 | 名称 | 窗户尺寸 | 用料 | 参数 |  |  |
| 1 | 综合楼前窗共19套 | 宽：1米 高：1.7米 | 1.布：3米/套 | 一.布料 1.产品名称：六公分光条 2.成品克重：520g/m左右（视缩率不同而有所不同） 3.遮光率：全涤环保遮光布,达到80%以上 4.特点：非涂层遮光布；无毒，无味，不含挥发性化学成份；有隔音，隔热，吸尘效果；可干洗，水洗等；能防止紫外线对人体的伤害。 二.罗马杆 塑包铁罗马杆（直径为标准尺寸) 壁厚：1㎜ 三.轨道 铝合金轨道宽：2cm 高：2cm 壁厚：≥1.2mm |  |  |
| 2.辅料：布带3米/套 环18个/套 |  |  |
| 3.塑包铁罗马杆：1.5米/套 |  |  |
| 2 | 综合楼后窗共19套 | 宽：1.5米 高：1.7米 | 1.布：4米/套 |  |  |
| 2.辅料：布带4米/套 环24个/套 |  |  |
| 3.塑包铁罗马杆：2米/套 |  |  |
| 3 | 小红楼前窗共18套 | 宽：1.2米 高：1.5米 | 1.布：3.4米/套 |  |  |
| 2.辅料：布带3.4米/套 环20个/套 |  |  |
| 3.塑包铁罗马杆：1.7米/套 |  |  |
| 4 | 小红楼后窗共19套 | 宽：1.5米 高：1.5米 | 1.布：4米/套 |  |  |
| 2.辅料：布带4米/套 环24个/套 |  |  |
| 3.塑包铁罗马杆：2米/套 |  |  |
| 5 | 东教学楼门上小窗共26套 | 宽：0.9米 高：0.6米 | 1.布：0.5米/套 |  |  |
| 2.辅料：布带1.5米/套 |  |  |
| 3.铝合金轨道：0.9米/套 |  |  |